Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018

.........................................................

 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

 ..................................................

 miejscowość, data

**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (My) niżej podpisany ......................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz .....................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP........................................... REGON...................................... KOM. ................................................

TEL. ............................................ FAKS ....................................... e-mail: ..............................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ..................................................... ...................................................................................................................... składamy ofertę na:

*(nazwa przedmiotu zamówienia)*

1. Cena (C1)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Ilość****[j.m.]** | **Wartość netto [zł]** | **VAT [%]** | **Wartość brutto [zł]** |
| 1. | Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych |  | 1 kpl. |  |  |  |

Łączna wartość netto ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

Należny podatek VAT(…… %) …................………......……….. zł

Łączna wartość brutto słownie ……............................................ zł

(słownie: .............................................................................................................................................)

Okres gwarancji

1. Okres gwarancji (C2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji[ilość miesięcy] |
| 1. | Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych |  |

Termin realizacji zamówienia: ............................... (DD-MM-RRRR)

Termin związania z ofertą: ............................... dni

***Oświadczamy, że:***

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
3. pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

 ...........................................................

 podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018

**OŚWIADCZENIE**

**Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę pod nazwą:

**Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych**

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

......................................... .................................... …………………………………

*miejscowość, data podpis Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy*

Załącznik nr 3

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:

**Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych**

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

......................................... .................................... …………………………………

*miejscowość, data podpis Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy*

Załącznik nr 4

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018

**Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO1)**

*Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

|  |
| --- |
| Oświadczam2), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu\* pod nazwą: **Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych**......................................... .................................... …………………………………*miejscowość, data podpis Wykonawcy pieczęć Wykonawcy* |

|  |
| --- |
| Oświadczam2), iż nie mają zastosowania obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego\* w postępowaniu pod nazwą:**Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych**......................................... .................................... …………………………………*miejscowość, data podpis Wykonawcy pieczęć Wykonawcy* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)podpisać właściwe (niewłaściwe skreślić).

\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 5

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018

**Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą:**

**Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych**

Przedmiotem zamówienia jest Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych, w którego skład wchodzą elementy spełniające nw. wymagania techniczne:

1. typ lasera – iterbowy laser światłowodowy;
2. moc wyjściowa minimalna 20 W, częstotliwość repetycji w zakresie od 2 – 200 KHz;
3. czas wypalania 1 szt. stempla na głębokość min 0,25 mm (wizerunek od 0,8 mm do 12,5 mm) – max 30 minut; (materiał stempla: stal w stanie surowym N8E; A10);
4. chłodzenie powietrzem;
5. wielkość pola roboczego: min 12 cm x 12 cm;
6. żywotność źródła lasera 50 000 do 100 000 godzin pracy;
7. regulowana automatycznie – elektronicznie z poziomu oprogramowania oś Z;
8. system laserowy musi umożliwiać późniejszą rozbudowę o system wizyjny z kamerą do łatwiejszego pozycjonowania prac na stole roboczym;
9. możliwość regulacji czasu trwania impulsu w zakresie od 2 do 200 ns;
10. maksymalny wymiar obudowy nie powinien przekroczyć 700 x 1000 x 700 mm;
11. waga obudowy nie powinna przekroczyć 55 kg;
12. obudowa musi spełniać wymagania klasy szczelności przed wilgocią IP54;
13. głowica lasera musi być zabezpieczona przed pyłem i kurzem w klasie IP20;
14. urządzenie powinno pracować w zakresie temperatury pomiędzy 5–35 stopni C.;
15. laser powinien pracować w I klasie bezpieczeństwa dla źródła i II klasie bezpieczeństwa dla red point;
16. prędkość znakowania min. 8500 mm/s;
17. zasilanie 230 V, 50 Hz;
18. filtr wstępnego i końcowego oczyszczania ( urządzenie powinno zapewniać skuteczne usuwanie dużych ilości pyłów i gazów z obszaru roboczego);
19. możliwość wymiany filtra i jego oczyszczania;
20. automatyczna regulacja mocy;
21. stacja robocza z monitorem, klawiaturą i myszą: procesor Intel Core 17-7700; pamięć RAM min 16Gb; HDD 240Gb SSD + HDD2 – 500Gb; VGA – MSIGFORCE GTX 1050 2Gb DDR5; obudowa z zasilaczem 550W; monitor LCD 21”; SO Microsoft Windows 10 64 bit; Corel DRAW Graphics Suite 2018; nagrywarka CD/DVD;
22. stolik pod urządzenie, na którym umieszczone będzie laserowe urządzenie grawerujące wraz z monitorem, jednostką centralną, klawiaturą i myszką - musi zapewnić stabilną pracę urządzenia i być elementem jego wyposażenia,
23. oprogramowanie w języku polskim pracujące w środowisku Windows 7 (lub wyższym) posiadające możliwość :

 - projektowania rysunków i obiektów graficznych (kody 2D i 3D),

 - funkcja wypełniania czcionek i znaków z możliwością ustawienia parametrów: kąta, skoków i wielokrotności przejścia lasera,

 - funkcja pozycjonowania – automatyczne pozycjonowanie w oparciu o zdefiniowane punkty (markery),

 - funkcja grawerowania na promieniu i kącie,

- podstawowe funkcje edycji danych: dodawanie, usuwanie, przesuwanie, skalowanie, obrót, pochylanie oraz kontrola parametrów dowolnie wybranego detalu,

 - ustawienie parametrów obróbki tj. prędkości kreślenia wektorów, grubości linii, parametrów pracy lasera,

 - obsługę trybu wektorowego i rastrowego (grey scale), - obsługiwanie kroju czcionki – Unicode UTF-8, - obsługiwanie plików graficznych – bmp, tiff, jpeg, jpeg 2000, WSQ, dxf, plt, - zintegrowanie z fontami Windows

1. aplikacja do sterowania produkcją umożliwiająca grawerowanie z wykorzystaniem przygotowanego layout’u z pobraniem danych z arkusza kalkulacyjnego EXCEL przy zadanej liczbie tabliczek i powtórzeń.

Wymagania dodatkowe:

1. gwarancja na całe urządzenie: min. 24 m-ce;
2. posiadanie certyfikatu dopuszczającego urządzenie do użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz certyfikatu CE;
3. nabywca wymaga dostępu do gotowego urządzenia w zadanej konfiguracji i o określonych wyżej parametrach technicznych w celu przeprowadzenia prób.

Miejsce dostawy:

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Wydział Zamiejscowy

87-100- Toruń, ul. Sułkowskiego 2